{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["КС (см.7) ","КС  (см.6)","КС  (см.5) ","КС  (см.4)","КС  (см.3) ","КС  (см.2) ","КС (см.1)","3.1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":28,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"КС (см.7) ","index":0,"n_rows":17,"n_cols":4,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,0,22,3],[0,0,0,3],[4,0,4,3],[6,0,6,1],[5,0,5,3],[3,0,3,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Приложение № 3.1.7"]
[]
[]
["СМЕТКА № 7"]
["ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ"]
["за текущо  поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура"]
[]
["№ по ред","Наименование на вида работа","Ед.   мярка","Единична   цена"]
[1,"Почистване на свлачища и срутища  с натоварване и извозване на материала до 5 км., вкл. всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м3"]
[2,"Почистване дъната на откосите на земни окопи и други земни площи от растителност (изтесване), вкл. натоварване и извозване на отпадъците и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м2"]
[3,"Косене на тревни площи (машинно) без събиране и извозване на окосената трева.","лв/м2"]
[4,"Почистване на пътно платно машинно.","лв/м2"]
[5,"Измиване с вода на пътното платно.","лв/м2"]
[6,"Демаркиране","лв/м2"]
[7,"Изтегляне на аварирали автомобили от пътното платно до 500 м., при зимни условия","лв/бр."]
[]
["ЗАБЕЛЕЖКИ:"]

{"sheet":"КС  (см.6)","index":1,"n_rows":24,"n_cols":4,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,3],[4,0,4,3],[0,0,0,3],[3,0,3,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Приложение № 3.1.6"]
[]
[]
["СМЕТКА № 6"]
["ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ"]
["за текущо  поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура"]
[]
["№ по ред","Наименование на вида работа","Ед.   мярка","Единична   цена"]
[1,"Засяване на тревно семе, ръчно.","лв/дка"]
[2,"Засаждане на декоративни храсти и грижи за едноногодишен период, с материал одобрен от  Възложителя.","лв/бр."]
[3,"Окопаване на крайпътни насаждения (дървета), вкл.всички свързани с това присъщи разходи","лв/бр."]
[4,"Изсичане на храсти и млада гора, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал.","лв/м2"]
[5,"Обработка с химически препарати, ограничаващи нежелателния растеж на някои растителни видове - Аморфа, Трънки, Айлант и др. по указания на Възложителя.","лв/м2"]
[6,"Косене на тревни площи  (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал.","лв/м2"]
[7,"Косене на тревни площи  (машинно) със събиране и извозване на събрания материал.","лв/м2"]
[8,"Отстраняване на бурени по алеи и откоси, със събиране, изнасяне и извозване.","лв/бр."]
[9,"Почистване, събиране на твърди битови и др. отпадъци от РПМ","лв/км"]
[10,"Превоз на твърди битови и др. Отпадъци с бордова кола","лв/т/км"]
[]
[]
[]
["ЗАБЕЛЕЖКИ:"]
[]
["1. Видовете СМР и дейности по сметка 6 не трябва да се променят от участника."]

{"sheet":"КС  (см.5) ","index":2,"n_rows":27,"n_cols":4,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,0,34,1],[31,0,31,1],[5,0,5,3],[0,0,0,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Приложение № 3.1.5"]
[]
[]
["СМЕТКА № 5"]
["ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ"]
["                  \nза текущо  поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура"]
[]
["№ по ред","Наименование на вида работа","Ед.   мярка","Единична   цена"]
[1,"Измиване на пътни знаци и табели  и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м2"]
[2,"Доставка, монтаж и укрепване пътни знаци с постоянни размери (стандартни), с основа -стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио / клас I /, oдобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м2"]
[3,"Доставка, монтаж и укрепване на пътни знаци с променливи размери (нестандартни), с основа - стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио / клас I /, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м2"]
[4,"Демонтаж на повредени пътни знаци с постоянни размери (стандартни), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/бр."]
[5,"Демонтаж на повредени пътни знаци с променливи размери (нестандартни) , съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това разходи.","лв/бр."]
[6,"Възстановяване на светлоотражатели за СПО и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/бр."]
[7,"Доставка и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя - единична и  всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м"]
[8,"Възстановяване на СПО - единична и всички свързани с това разходи, вкл. шини, доставка и монтаж, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м"]
[9,"Демонтаж на стара СПО и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя вкл. и повдигане, без бетонова основа и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м"]
[10,"Направа на непрекъснати линии, тесни и широки , машинно, с перли, за хоризонтална маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м2"]
[11,"Направа на прекъснати линии, тесни и широки, машинно,  с перли,  за хоризонтална маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м2"]
[12,"Направа напречна маркировка с перли, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това разходи.","лв/м2"]
[13,"Направа ръчна маркировка с перли, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м2"]
[]
[]
[]
["ЗАБЕЛЕЖКИ:"]
[]
["1. Видовете СМР и дейности по сметка 5 не трябва да се променят от участника."]

{"sheet":"КС  (см.4)","index":3,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,3],[3,0,3,3],[0,0,0,3],[2,0,2,3],[4,0,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Приложение № 3.1.4"]
[]
["СМЕТКА № 4"]
["ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ"]
["И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ"]
["                 за текущо  поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура"]
["№ по ред","Наименование на вида работа","Ед.   мярка","Единична   цена"]
[1,"Доставка и полагане бет. бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м"]
[2,"Доставка и полагане бет. улеи - 40/50 , съгласно БДС 11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички свързани с това присъщи разходи","лв/м"]
[3,"Доставка и монтаж на предпазна стена тип \"Ню Джърси\", или подобна, съгласно указанията на Възложителя.","лв/м"]
[4,"Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф100, дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя. и  всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м"]
[5,"Ремонт облицован окоп вкл. подмяна на повредени плочи и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м2"]
[6,"Възстановяване насипи около устои и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/мЗ"]
[7,"Ремонт на парапети на съоръжения с влагане до 50% нови елементи, вкл. обработка, боядисване, вкл.всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м"]
[8,"Демонтаж на метален парапет тежък тип, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м"]
[9,"Доставка и монтаж нови парапети тежък тип, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м"]
[10,"Боядисване на парапети на съоръжения, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя  и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м"]
[11,"Направа кофраж за съоръжения с правоъгълни повърхнини и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м2"]
[12,"Запълване на фуги на тротоарни и бетонови настилки с асф. паста, одобрена от Възложителя  и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м"]
[13,"Положен на място подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08  и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м3"]
[14,"Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички необходими материали /без кофраж и  армировка/ и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м3"]
[15,"Циментова замазка на стоманоб. конструкции на съоръженията  и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м2"]
[16,"Монтаж на армировка клас B 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана ","лв/т"]
[17,"Монтаж на армировка клас B 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри  и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/т"]
[18,"Доставка  и монтаж нова еластична ограда при съоръжения  и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м"]
[19,"Възстановяване, в т.ч. и ремонт на съществуваща предпазна ел.ограда  и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м"]
[20,"Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя  и всички свързани с това присъщи  разходи.","лв/бр."]
[21,"Доставка и монтаж на  решетки  за дъждоприемна канализация  и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/бр."]
[22,"Доставка и монтаж на комплект капак  за РШ  и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/бр."]
[23,"Разбиване на стоманобетон и всички свързани с това присъщи разходи.","лв/м3"]
[24,"Натоварване и превоз на материали","лв/т/км"]
["ЗАБЕЛЕЖКИ:"]
[]
["1. Видовете СМР и дейности по сметка 4 не трябва да се променят от участника."]

{"sheet":"КС  (см.3) ","index":4,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,3],[0,0,0,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Приложение № 3.1.3"]
[]
[]
["СМЕТКА № 3"]
["ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ"]
["                  \nза текущо  поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура"]
[]
["№ по ред","Наименование на вида работа","Ед.   мярка","Единична   цена"]
[1,"Ремонт на слаби места в основата - оформяне, отстраняване на нездравия материал до достигане на здрав пласт, полагане и уплътняване на трошен камък и всички свързани с това присъщи разходи и транспорт.","лв/м3"]
[2,"Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна  асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт.","лв/м2"]
[3,"Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезоване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.","лв/м2"]
[4,"Изкърпване на настилката със студена асф. смес - ръчно,  /оформяне, почистване,  доставка, полагане и всички свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт.","лв/т"]
[5,"Транспорт на асфалтова смес за машинно полагане","лв/т/км"]
[6,"Запълване на  пукнатини и фуги в настилката  със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя.","лв/м"]
[7,"Обработка на  пукнатини и фуги в настилката с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя.","лв/м"]
[8,"Превоз на насип материали с товарен автомобил, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.","лв/т/км"]
[]
[]
[]
["ЗАБЕЛЕЖКИ:"]
[]
["1. Видовете СМР и дейности по сметка 3 не трябва да се променят от участника."]

{"sheet":"КС  (см.2) ","index":5,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,3],[4,0,4,3],[0,0,0,3],[3,0,3,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Приложение № 3.1.2"]
[]
[]
["СМЕТКА № 2"]
["ЗЕМНИ РАБОТИ"]
["                  \nза текущо  поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура"]
[]
["№ по ред","Наименование на вида работа","Ед.   мярка","Единична   цена"]
[1,"Изкоп за окопи и дренажи - ръчно, включително всички свързани с това присъщи разходи.","лв/мЗ"]
[2,"Изкоп за окопи и дренажи - машинно,  включително всички свързани с това присъщи разходи.","лв/мЗ"]
[3,"Натоварване и разтоварване, ръчно, включително всички свързани с това присъщи разходи.","лв/мЗ"]
[4,"Натоварване и разтоварване, машинно, включително всички свързани с това присъщи разходи.","лв/мЗ"]
[5,"Почистване на свлачища и срутища - машинно, без натоварване и превоз.","лв/мЗ"]
[6,"Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз.","лв/м"]
[7,"Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз","лв/м"]
[8,"Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и превоз","лв/м"]
[9,"Почистване на земни и облицовани окопи, запълнени до 50 % - ръчно\n","лв/м"]
[10,"Почистване на облицовани окопи, запълнени  над 50 % - ръчно","лв/м"]
[11,"Почистване на бет. отводнителни улеи - /без натоварване и превоз/","лв/м"]
[12,"Превоз  на излишни земни  и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.","лв/т/км"]
[]
[]
[]
["ЗАБЕЛЕЖКИ:"]
[]
["1. Видовете СМР и дейности по сметка 2 не трябва да се променят от участника."]

{"sheet":"КС (см.1)","index":6,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[19,0,19,3],[6,0,6,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Приложение № 3.1.1"]
[]
[]
[]
["СМЕТКА № 1 "]
["ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ"]
["                на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежаща инфраструктура за периода 2014г.-2015г.\n"]
[]
["№ по ред","Наименование на вида работа","ед.   мярка","единична цена \nлв/км\n/ за 1 месец /"]
[1,"Зимно поддържане на велоалеята на Дунав мост Видин- Калафат","лв/км"]
[2,"I-ва степен и \nниво на зимно поддържане \"А\" на Дунав мост Видин - Калафат и прилежаща инфраструктура","лв/км"]
[]
[]
[]
[]
["ЗАБЕЛЕЖКИ:"]
["1. Видовете дейности по сметка 1 не трябва да се променят от участника."]
["2. Стойностите на единичните цени са без ДДС и са в лв/км за 1 месец  при К зп = 1"]

{"sheet":"3.1","index":7,"n_rows":35,"n_cols":3,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,0,19,1],[10,0,10,2],[18,0,18,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[11,0,11,2],[12,0,12,1],[13,0,13,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"Приложение № 3.1"]
[]
[]
["[наименование на участника],"]
["регистриран [данни за регистрацията на участника]"]
["представляван от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]"]
["с БУЛСТАТ/ЕИК [...], регистрирано в [...], със седалище [...] и адрес на управление"]
["[...], адрес за кореспонденция: [...]"]
[]
[]
["ВИДОВЕ СМР И ДЕЙНОСТИ "]
["                “Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2014 - 2015година.”- „Дунав мост Видин- Калафат” АД."]
["СМЕТКА НОМЕР",null,"ОПИСАНИЕ"]
["Сметка № 1",null,"ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ "]
["Сметка № 2",null,"ЗЕМНИ РАБОТИ"]
["Сметка № 3",null,"ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ"]
["Сметка № 4",null,"ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ"]
["Сметка № 5",null,"ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ "]
["Сметка № 6",null,"ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ"]
["Сметка № 7",null,"ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ"]
[]
[]
[]
[]
[]
["[дата]",null,"ПОДПИС"]
[null,null,"[име и фамилия]"]
[null,null,"[качество на представляващия участника]"]
[null,null,"ПЕЧАТ"]
[]
[]
[]
["ЗАБЕЛЕЖКИ:"]
[]
["1. Видовете СМР и дейности по приложените сметка не трябва да се променят от участника."]